

Nowe drzwi zewnętrzne firmy Hörmann – krok po kroku

Szybka wymiana drzwi przez autoryzowanego partnera

**Zła izolacja cieplna, niedostateczne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe, brak komfortu użytkowania czy po prostu nieatrakcyjny wygląd – wiele może być przyczyn, z powodu których decydujemy się na wymianę starych drzwi wejściowych do domu. Decyzja o wymianie drzwi zewnętrznych - to jedno, ich wybór - to drugie. W tym pomóc może autoryzowany partner firmy Hörmann.**

Przedstawiciel producenta pomoże nie tylko w wyborze drzwi, które odpowiadać będą naszym potrzebom, ale też w ciągu jednego dnia fachowo je zamontuje.

Świadomi inwestorzy budujący i remontujący domy dużą wagę przykładają nie tylko do elementów, które mają decydującą rolę  
w aranżacji wejścia do domu, takich jak wzór czy kolor drzwi,   
ale zwracają też uwagę na to, by chroniły przed włamaniem  
i ucieczką ciepła.

**Do wyboru, do koloru**

Aby sprostać tym wymaganiom, nowoczesne aluminiowe drzwi wejściowe firmy Hörmann już w standardzie posiadają klasę odporności na włamanie RC 3 i izolację cieplną odpowiadającą wymogom domu energooszczędnego. Bogaty wybór wzorów, powierzchni, kolorów, a także przeszkleń i okuć pozwoli zaspokoić najróżniejsze gusta i dopasować drzwi wejściowe do architektury każdego domu. Szczególnie efektowny rezultat można osiągnąć dzięki eleganckim drzwiom z ukrytymi zawiasami montowanym   
na całej wysokości wejścia.

Hörmann oferuje także szeroką gamę elementów wyposażenia dodatkowego. Są to zarówno komfortowe rozwiązania wspomagające otwieranie, takie jak nadajniki radiowe, skanery linii papilarnych, automatyczne napędy drzwiowe, jak i zapewniające lepszą izolację cieplną opadające uszczelki progowe czy elektroniczne wizjery.

**Czysta i szybka wymiana drzwi wejściowych**

Profesjonalną pomoc przy wymianie drzwi zewnętrznych zapewniają właścicielom domów autoryzowani partnerzy firmy Hörmann. Przeszkolony personel służy doradztwem przy doborze drzwi, dokonuje na miejscu pomiaru i zapewnia fachowy montaż nowych drzwi. Zazwyczaj wymiana drzwi zewnętrznych zajmuje jeden dzień.

Oto sposób pracy fachowego wykonawcy:

Fot. 1



Przed wymianą obszar wejścia jest ciemny i sprawia wrażenie zaniedbanego. Dodatkowo stare drzwi nie spełniają wymagań dotyczących ochrony przeciwwłamaniowej i izolacyjności cieplnej.

Fot. 2



**Usuwanie starych drzwi zewnętrznych**

Aby stworzyć miejsce pod nowe drzwi wejściowe, trzeba wystawić starą płytę drzwiową, usunąć przeszklenie z elementu bocznego  
i zdemontować ramę.

Fot. 3



**Montaż ramy**

Montaż ramy poprzedzamy przyklejeniem rozprężnej taśmy uszczelniającej na całym jej obwodzie. Taśma z czasem napęcznieje, zapewniając szczelne połączenie ramy z murem  
i posadzką.

Fot. 4



**Wstawienie płyty drzwiowej**

Teraz na próbę trzeba wstawić nową płytę drzwiową i sprawdzić działanie nowych drzwi zewnętrznych. Po poprawnym osadzeniu skrzydła drzwiowego można ostatecznie skręcić ramę.

Fot. 5



**Montaż przeszklenia**

Następnie w elemencie bocznym ramy osadza się trójszybowe przeszklenie. Szczególnej uwagi wymaga spoina między ramą  
a murem. Czyste i poprawne połączenie można uzyskać, stosując odpowiednie profile lub materiały uszczelniające.

Fot. 6

****

**Nowe drzwi zapraszają do wnętrza**

Po zamontowaniu nowoczesnych aluminiowych drzwi ThermoSafe firmy Hörmann wejście do domu jest jaśniejsze i bardziej przyjazne, a do wnętrza wpada więcej naturalnego światła. Właściciele doceniają też dobrą izolację cieplną i wysoką ochronę przed włamaniem, jaką daje standardowe wyposażenie przeciwwłamaniowe w klasie RC 3. Stare drzwi zamienione zostały na nowe w ciągu zaledwie jednego dnia.